Описание технической составляющей персонального компьютера

**Характеристики ПК LENOVO S200 [10HQ001QRU]**

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие параметры** | |
| Форм-фактор корпуса | Mini-Tower |
| Цвет | чёрный |
| **Программное обеспечение** | |
| Операционная система | Windows 10 |
| **Процессор** | |
| Модель процессора | Pentium J3710 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 2640 МГц |
| Объем кэша L2 | 2 МБ |
| Объем кэша L3 | нет |
| **Видеокарта** | |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Производитель видеочипа | Intel |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Модель интегрированной видеокарты | Intel HD Graphics 405 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
| **Оперативная память** | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Размер оперативной памяти | 4 ГБ |
| **Накопители данных** | |
| Суммарный объем жестких дисков (HDD) | 500 ГБ |
| Объем твердотельного накопителя (SSD) | нет |
| **Интерфейсы/разъемы** | |
| Видео интерфейсы | HDMI, VGA (D-Sub) |
| Интерфейсы периферии | USB 3.0 x4, USB 2.0 x2, jack 3.5 mm х2, RJ-45 |
| **Интернет/передача данных** | |
| Вид доступа в Интернет | Ethernet |
| Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| **Дополнительная информация** | |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Дополнительное встроенное оборудование | нет |
| **Габариты** | |
| Длина | 424 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Высота | 395 мм |